{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["내역서"],"not_rendered":{"external_links":13,"defined_names":242},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"내역서","index":0,"n_rows":25,"n_cols":19,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,1,6],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,5],[2,6,3,6],[24,0,24,6],[25,0,25,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["상해한국학교 인조잔디 교체 설치 공사  上海韩国外籍人员子女学校人造草换装工程"]
[]
["공 종 명","규 격","수량","단위","합    계","","비 고"]
["","","","","단 가","금 액","",{"$nulls":5},"할 증","화폐변환","OP값","EQ","LA","MA","금액계상"]
["상해한국학교 인조잔디 교체 설치 공사\n上海韩国外籍人员子女学校人造草换装工程","",1,"식"]
["가) 인조잔디 철거 및 운반(폐기물처리\n    人造草坪拆除及运输（废弃物处理）","",null,""]
["   ","",null,""]
["나) 토공, 배수공   土工","",null,""]
["   ..터다지기, 배수관 정리   ..夯实排水管整理",null,null,"m³"]
[{"$nulls":3},"m³"]
["다) 배수판 설치   安装排水板",null,null,""]
["   .. 방진완충패드   .. 防尘缓冲垫","XPE材质  密度30, 厚度9mm以上, \nXPE 재질 밀도30, 두께 9mm이상",null,"m³"]
[]
["라) 인조잔디 설치   安装人工草坪",null,null,""]
["     인조잔디(그린)   人造草坪(绿色)","草高50毫米，行距5/8英寸，草丝厚度8000D,密度10500针\n잔디 높이 50mm, 줄 간격 5/8인치, 잔디 두께 8000D, 밀도 10500바늘",null,"m³"]
["     인조잔디(흰색)  人造草坪(白色)","草高50毫米，行距5/8英寸，草丝厚度8000D,密度10500针\n잔디 높이 50mm, 줄 간격 5/8인치, 잔디 두께 8000D, 밀도 10500바늘"]
["     석영모래 石英砂","5号砂  5호 모래",null,"m³"]
["     잔디충전 펠릿  草地充填颗粒","2-4毫米    2-4mm",null,""]
[]
["마)기타자재비  其他材料费"]
["바)인건비  人工费"]
["사)세금  税款"]
["합계  合计",{"$nulls":6},{"v":0.13,"d":"13%"}]
[]
["* 국가환경보호제품품질감독검사센터 검사보고서  国家环保产品质量监督检验 中心 检验 检测 报告"]