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	Detailed parameters/详细参数：
	No
序号
	Product Name
名 称
	Number
数 量
	Parameter specification
参数规格
	
	Picture
图 片

	1
	插地式排球柱

	1副
	调节高度：2.15m-2.43m
预埋间距：≤11.1M
预埋管规格：φ108×2.75圆管
立柱底部配置缓冲垫
外立柱：φ89×8.5铝合金型材
内立柱：φ70异性铝型材
铝合金（含网及钢丝绳）
	金陵或同级以上
	[image: 8b179954e02a999289225cfd674d370]

	2
	球馆专用灯
	38盏
	120W 双面菱晶板 桥架吊装，防水≤IPX4,防尘IP6X，材质：铝材+PC+铁，尺寸：60*120
	
	[image: acd945748ddab3b48bb99c47f42d6de]

	3
	灯光安装
	38套
	38套灯具线管线盒,线路
布管,布线，软管,灯具安装，2.5㎡电线，线管线盒软管
	
	[image: 31036981a12826810702824ce4f83d8]

	4
	实木地板
	700㎡
	A级枫华木面板单龙骨结构
地板面板：1810×60-80×22mm
隔音防潮膜：0.5mm
承载层：实木多层胶合板2440×1220×12mm
龙骨：30×50mm 
减震胶垫：50×80×10mm

	金陵，双鑫，纽戈或同级
	[image: ]

	5
	固定单臂篮球架

	2只
	适用场合：健身运动、体育培训、 
家庭娱乐、专业比赛等 
篮圈采用φ17实心圆钢和δ6mm铁板，材质Q235B  
篮板类型：高强度高清安全玻璃 
篮板，玻璃篮板标配篮板护套 
篮板尺寸：1800mm*1050mm 
护套：专用环保缓冲系统 
产品参数：篮圈高度 3050mm， 
伸臂长度 1800mm，立柱规格 
250mm*250mm*6mm，篮圈内径φ 450mm
	金陵GDJ-2或者同级以上
	[image: cb594492c9c4b149edb8a4317dfa59c]

	6
	悬臂固定篮球架


	4只
	根据现场实际情况设计 
伸臂 2.25m 以内 
篮板规格：	1800*1050*38
承重底板采用10mm钢板
配高强度安全玻璃篮板 
玻璃篮板标配篮板护套
篮圈采用φ17实心圆钢和δ6mm铁板，材质Q235B
	金陵XGJ-2B
同级或以上
	[image: 5633d8eb32e0530bcc252caa909504c]

	7
	强弱电桥架
	115米
	强弱电桥架双槽外部白色
金属氧碳漆，
规格（200x100）
含金属支架,铁膨胀螺丝等
	
	////

	8
	原始墙线管线路拆除
	115米
	原始墙线管线路拆除及改造布线调试（原有线路材料不多长,需另配短线)
	
	////

	9
	舞台地板及舞台下方抽拉储藏柜
	舞台面64㎡
	地板：钢骨架基础+ A级枫华木面板单龙骨结构
舞台下抽拉柜单个柜体尺寸约 0.6m*0.6m*2.5m，带轮子,正面耐冲撞材质
舞台两侧台阶踏步：宽30cm，高60cm
	
	[image: C:\Users\sks\Documents\WeChat Files\S56650002\FileStorage\Temp\7d3967a158da1119168bb21184afec7.jpg]

	10
	舞台墙面
	背景 96㎡，
侧墙48㎡

	背景墙面和侧墙面：聚酯纤维吸音板+锁扣安装
[bookmark: _GoBack]注：图片背景立柱需隐藏
	
	[image: C:\Users\sks\Documents\WeChat Files\S56650002\FileStorage\Temp\c4daca6cd29be81fdcbda1e240ea89c.png]





[bookmark: _Toc31939][bookmark: _Toc20186]注：球场材料的有害物质（如甲醛、苯系物）需符合国标严格限值要求，开工前需要提供样品和环保检测报告。
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