上海韩国外籍人员子女学校空调采购



一、项目概况
采购背景：因设备老化导致制冷效果无法达到预期，且能效不能达标。
基础价格：236，300元
交付周期：合同签订后7日内完成供货安装。
二、技术规格
1. 能效标准：强制要求一级能效，制冷量12200W,制热量 13600W, APF值 3.84Wh/Wh。
2. 设备类型：5匹天井机嵌入式空调14台，一台室外机挂载一台内机，采用环保冷媒（如R32）,配有线控器并安装在指定位置。
3. 品牌：美的(Midea) RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1) 或 同等及以上规格型号。
4. 其他事项：更换铜管（包含保温，电源线，通讯线，焊接制冷剂），PVC管≥20mm（必须保温措施），安装过程中损坏的矿棉板修复
三、服务要求
1. 质保期：质保周期不少于6年，需包含免费上门服务24小时响应，涉及核心配件更换的需72小时内维修完毕。
2. 安装规范：安装供应商需具备建筑机电安装二级资质。
3. 拆除与移机：含14台旧机拆除，拆除后检测并挑选5台移机替换掉指定的同款机器。
四、供应商资格
1. 基本条件：无失信记录（信用中国查询）。
2. [bookmark: _GoBack]特殊资质：需提供安全生产许可证。
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